|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muster-Gefährdungsbeurteilung  „Arbeiten mit der mobilen HV-Ladestation“ | | | | | | |
|  | |  | | **Unternehmen** | |  |
|  | | | | | | |
| **Arbeitsbereich** | HV-Busse | **Tätigkeit** | Arbeiten mit der mobilen HV-Ladestation | **Datum** |  | |

**Die auf den nächsten Seiten folgende Muster-Gefährdungsbeurteilung muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden.   
Dazu können Sie alle aus Word bekannten Bearbeitungen und Formatierungen anwenden, beispielsweise Texte und Abbildungen hinzufügen oder nicht benötigte Texte löschen. In der Spalte „Risikobewertung“ sind die nicht zutreffenden Smileys zu entfernen.**

**Bitte achten Sie auch darauf, zu erfassen, wer für diese Gefährdungsbeurteilung verantwortlich und an dieser beteiligt war (z.B. Führungskraft,   
Beschäftigte, Sicherheitsbeauftragte/Sicherheitsbeauftragter, Betriebs- /Personalvertretung, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsärztin/  
Betriebsarzt, weitere Personen).**

| Arbeitsmittel, Arbeitsumge-bung, Arbeitsbedingungen | Gefährdung/Belastung | Risikobe- wertung | Schutzmaßnahme | Durchführung der Maßnahme | Wirksamkeits- kontrolle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeiten mit der mobilen HV-Ladestation | Stolpern, Rutschen, Stürzen |  | * Vorrichtung zum Verhindern des Wegrollens ist vorhanden und wird verwendet. * Verkehrswege sind von Hindernissen und Stolperstellen (Werkzeuge, Hilfsmittel usw.) freigehalten. * Verkehrswege sind sauber, trocken und rutschfest gehalten. * ... | Verantwortliche/r   |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Bis: |   Maßnahme  durchgeführt?  Ja Nein | Beurteilende/r   |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Am: |   Maßnahme  wirksam?  Ja Nein |
| Arbeiten mit der mobilen HV-Ladestation | Umstürzen |  | * Sichere und ebene Standflächen sind ausgewählt und gekennzeichnet. * Alle Laufrollen sind in einwandfreiem Zustand. * ... | Verantwortliche/r   |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Bis: |   Maßnahme  durchgeführt?  Ja Nein | Beurteilende/r   |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Am: |   Maßnahme  wirksam?  Ja Nein |
| Arbeiten mit der mobilen HV-Ladestation | Elektrische Körperdurchströmung und Störlichtbogen |  | * Mobile HV-Ladestation ist für den Fahrzeugtyp geeignet. * Mobile HV-Ladestation wird regelmäßig als ortsveränderliches Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 (bisherige BGV A3) geprüft. * Beschäftigte sind über die Gefahren des elektrischen Stroms und in der sicheren Handhabung der Ladestation unterwiesen. * Ladestation wird nur im abgeschalteten Zustand transportiert. * Anschluss- und Ladekabel werden beim Ladevorgang vollständig abgewickelt. * Elektrotechnische Arbeiten an der mobilen Ladestation werden nur von Elektrofachkräften für den Niederspannungsbereich (also **nicht** von einer „HV-Bus-Efk“) durchgeführt. * ... | Verantwortliche/r   |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Bis: |   Maßnahme  durchgeführt?  Ja Nein | Beurteilende/r   |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Am: |   Maßnahme  wirksam?  Ja Nein |